# Energiankulutuksen raja-arvot

**Sähkö – rajat prosentteina arkipäivän tavoitteesta**

1. Pun –kelt raja = 115 %
2. Kelt –vaal-vihr= 100 %
3. Vaal-vihr - Vihr = 85 %

**Lämpö – rajat prosentteina arkipäivän tavoitteesta**

1. Pun –kelt raja = 115 %
2. Kelt –vaal-vihr= 100 %
3. Vaal-vihr - Vihr = 85 %

3.

2.

1.



### Esimerkki: Arkipäivän raja-arvot kiinteistön päivittäiselle kulutukselle yhdessä ammatti- ja aikuisopistossa

Laskettu vuoden 2019 kulutuksista ed. mainituilla prosenteilla, päiväkulutus kWh esimerkkikiinteistöstä. Päivitä vastaamaan oman rakennuksesi kulutusta!

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lämpö** | **1. Pun-kelt** | **2. Kelt-vaal-vihr** | **3. Vaal vihr-Vihr** |
| Syyskuu | 8299 | 7216 | 6134 |
| Lokakuu | 15258 | 13268 | 11278 |
| Marraskuu | 22693 | 19733 | 16773 |
| Joulukuu | 26887 | 23380 | 19873 |
|  |  |  |  |
| **Sähkö** | **1. Pun-kelt** | **2. Kelt-vaal-vihr** | **3. Vaal vihr-Vihr** |
| Syyskuu | 9675 | 8413 | 7151 |
| Lokakuu | 9177 | 7980 | 6783 |
| Marraskuu | 9031 | 7853 | 6675 |
| Joulukuu | 8926 | 7761 | 6597 |